EZVM SPEC

Table of Contents

# Opcode Reference

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mnemonic | Opcode | Operands | Operation |
| Control | | | |
| MODULE | 0x00 |  |  |
| LABEL | 0x01 |  |  |
| GOTO | 0x02 |  |  |
| GOIF | 0x03 |  |  |
| IMPORT | 0x04 |  |  |
| EXPORT | 0x05 |  |  |
| Arithmetic | | | |
| NEG | 0x10 |  |  |
| ADD | 0x11 |  |  |
| SUB | 0x12 |  |  |
| MUL | 0x13 |  |  |
| DIV | 0x14 |  |  |
| MOD | 0x15 |  |  |
| POW | 0x16 |  |  |
| FLOOR | 0x17 |  |  |
| CEIL | 0x18 |  |  |
| Bit | | | |
| BAND | 0x20 |  |  |
| BOR | 0x21 |  |  |
| BXOR | 0x22 |  |  |
| BNOT | 0x23 |  |  |
| SHL | 0x24 |  |  |
| ASHL | 0x25 |  |  |
| LSHR | 0x26 |  |  |
| Booleans and Conditions | | | |
| AND | 0x30 |  |  |
| OR | 0x31 |  |  |
| NOT | 0x32 |  |  |
| EQ | 0x33 |  |  |
| IS | 0x34 |  |  |
| IN | 0x35 |  |  |
| LT | 0x36 |  |  |
| LTE | 0x37 |  |  |
| GT | 0x38 |  |  |
| GTE | 0x39 |  |  |
| Variable | | | |
| MOVE | 0x40 |  |  |
| CONST | 0x41 |  |  |
| EXPAND | 0x42 |  |  |
| COLLECT | 0x43 |  |  |
| Reflection | | | |
| TYPE | 0x50 |  |  |
| Errors | | | |
| THROW | 0x60 |  |  |
| TRY | 0x61 |  |  |
| SUCCEED | 0x62 |  |  |
| CAUGHT | 0x63 |  |  |
| Collections | | | |
| COPY | 0x70 |  |  |
| APPEND | 0x71 |  |  |
| GET | 0x72 |  |  |
| SET | 0x73 |  |  |
| COUNT | 0x74 |  |  |
| SLICE | 0x75 |  |  |
| INDEX | 0x76 |  |  |
| KEYS | 0x77 |  |  |
| VALUES | 0x78 |  |  |
| FREEZE | 0x79 |  |  |
| ITERATOR | 0x7A |  |  |
| NEXT | 0x7B |  |  |
| String | | | |
| CODEPOINT | 0x80 |  |  |
| MATCH | 0x81 |  |  |
| SPLIT | 0x82 |  |  |
| JOIN | 0x83 |  |  |
| Function | | | |
| FUNCTION | 0x90 |  |  |
| CLOSURE | 0x91 |  |  |
| CALL | 0x92 |  |  |
| TAILCALL | 0x93 |  |  |
| RETURN | 0x94 |  |  |
| Extension | | | |
| EXTENSION | 0xA0 |  |  |
| Debug | | | |
| BREAK | 0xF0 |  |  |
| TRACE | 0xF1 |  |  |